2021년도

광주수피아여자중학교 냉난방시설개선 전기공사 설계용역

과 업 내 용 서

Ⅰ. 설계개요

Ⅱ. 일반사항

Ⅲ. 설계작성 지침

Ⅳ. 실시설계 작성지침

Ⅴ. 설계도서 작성기준

Ⅵ. 적용법규 및 기준

Ⅶ. 일반사항

Ⅷ. 각종 법규 검토서(해당사항 참고)

광주수피아여자중학교

□ 전기공사 설계 용역 설명서 □

Ⅰ.설계개요

1. 사업명 : 광주수피아여자중학교 냉난방시설개선 전기공사 설계용역

2. 설계용역 내용 : 기계설비분야 설계용역 참조하여 설계진행

가. 대지위치 : 광주수피아여자중학교 (광주광역시 남구 백서로13)

나. 시설규모  : 광주수피아여자중학교 전기관련 설비 등

다. 설계비 기초금액 : 4,322,000원[부가세 포함〕

3. 설계용역 현황 : 전기부분 부과세 포함(필요 시 통신, 소방포함 납품할 것)

*통신, 소방 전문 설계자격요건을 갖춘 업체

가. 설계용역기간 및 설계자격 구분

1) 설계용역 기간 : 본 용역설계 도서 납품은 기계설비분야 납품일로 한다.

2) 설계자격 :

설 계 구 분	자 격 구 분	비 고
전 기	관련법령과 규정에 의한 전기공사 설계용역 가능자

3) 설계용역비는 추정공사비보다 실시설계 소요 공사비가 “증” 될시는 용역비를 증       할 수 없으며, “감” 될시는 정산처리를 원칙으로 한다.

4. 설계방향

가. 설립목적과 기능에 적합한 평면계획

나. 주위 자연 환경과 조화를 이룰 수 있는 옥외조명 배치계획

다. 경제성을 고려한 효율적인 운영관리를 위한 회로 구성

라. 실별 용도에 적합토록 기기 배치 계획에 따른 설계

5. 특기사항

가. 본 설계는 기계설비분야는 별도로 용역이 추진됨에 따라 기술사는 건축사와 긴밀한          협조 하에 설계용역을 추진하여야 한다.

나. 본 설계는 실시설계에 앞서 기 확정된 건축기본 설계안을 토대로 설계담당자와 협         의를 가진 뒤 실시설계를 추진한다.

다. 본 설계시 통신, 소방 설계부분 발생 시 관련 법령과 규정에 의하여 설계하여 납품         하도록 한다.

Ⅱ. 일반사항

1. 설계기준

가. 기능 배분계획

- 쾌적한 교육학습공간을 조성하고 사용자의 운영 관리시 편의성과 적합성, 안전성,          경제성을 고려한 시설로 계획

나. 배치계획

1) 사용전원의 용도별 회로구성 계획

2) 실별 사용용도에 따른 전원 및 통신회로 구성계획

2. 사업의 세부계획

가. 단순, 반복적인 설계는 지양

나. 해당 분야 새로운 기술의 과감한 도입

- 환경 친화적이며 에너지 절약형, 유지관리에 용이한 학교 구성 등

다. 용도에 적합한 실의 규모 및 회로구성

Ⅲ. 설계작성 지침

1. 일반사항

가. 설계과정은 계획단계, 설계단계에서부터 시공을 고려한 설계가 되어야 하며, 사전 에 설계조건의 파악 및 자료조사 등을 통하여 설계하고자 하는 건물의 설계 조건이나 성격을 정확히 파악한 후 설계에 착수하여야 한다.

나. 비용의 비교분석을 통하여 회로 및 자재 계획을 구체적으로 검토 확정하고 에너지  절약과 경제성을 검토하여 효율적이고 경제적인 설계가 되도록 한다.

다. 완공 후 경제적이고 효율적인 유지관리를 위하여 기본단계에서부터 유지 관리     측면도 검토 및 조사되어야 하며 설계시 유지관리에 관한 사항을 반영 한다.

라. 작성된 각종 설계도서는 상호 그 내용이 합치되어야 하고 해독이 용이하도록 작성  되어야 한다(설계도면, 설명서, 각종 계산서 등)

2. 사전 조사에 관한 사항

가. 인입구간 조사(필요시)

1) 전기공급 인입 (납품시 유관기관 확인서 제출)

나. 동력 공급원의 조사

1) 수․변전실의 위치에 따른 외선 인입 및 전력공급 방식

2) 수․변전실의 용량

3) 전압의 변동사항

4) 정전사항

3. 기타사항

가. 우리학교와 관할청에서 제시하는 확정된 건축설계 계획안을 토대로 설계담당자와        협의, 조정 문제점이 발생시는 우리학교와 관할청과 협의 조정하여 조정할 수

있다.

나. 제출된 설계도서에 대한 하자 즉 공사 시공 및 준공 후 설계구조의 불완전으로 발생하는 하자와 설계 후 공사 물량의 착오로 인하여 손해가 있을시 설계자로서 의무와 필요한 조치를 이행하고 발생되는 민․형사상의 책임을 진다

다. 설계내역서 작성시 단가적용은 조달청 홈페이지에 개시되어 있는 시설자재가격 정보의 건설실거래가격을 우선 적용하되, 없는 품목은 본청에서 제시한 자료를 적용하여 작성한다.

라. 설계내역서 작성시 품셈은 정부 표준품셈을 적용하고 각종 자재단가 적용은 조달청에서 고시한 도매가격을 원칙으로 하며, 고시되지 않은 품목의 단가는 일반건설 물가지 2개회사 이상의 견적서 등을 비교하여 최저가격을 적용하며, 노임은 대한건설협회에서 공포한 공사부분 상(하)반기 시중노임 단가를 적용하고 총 공사비는 예산 범위 내에서 가능하도록 협의한다.

마. 설계내역서 작성시 제잡비 적용은 우리학교와 관할청에서 제시한 자료를 적용하여 작성 한다.

바. 용역자는 작품 제작과정에 있어 본 지침과 일반 지시사항에 의하여 작성하되 미비 또는 의문 사항은 우리학교와 관할청과 협의한다.

사. 설계용역비는 추정공사비 보다 실시설계 소요공사비가 증 될시는 용역비를 증 할 수 없으며, 감 될시는 정산처리를 원칙으로 한다.

Ⅳ. 실시설계 작성지침

※ 전기 및 약전분야 설계시 각종 실험실의 전원 및 약전시설의 배치시는 담당자와 협의

후 작성한다.

구분	표 시 사 항
실시설계	ㅇ각 기기에 따른 부하계산 ㅇ조도 유지를 위한 조도계산 ㅇ전압강하 계산 ㅇ수․변전설비 용량계산 및 기기 정격 용량과 단락전류 용량 계산서 ㅇ옥외간선(전력수전점, 수전 경로) ㅇ통신설비 연결지점 ㅇ수전설비 평면, 결선, 설치 상세도 ㅇ각종기기, 기구배치 상세도 ㅇ간선계통도 및 분전반 결선도 ㅇ중요부분 확대 평면도
전력설비	ㅇ수전방식 및 인입:한국전력공사 수전점에서 22.9Kv인입 ㅇ배전방식 및 사용전압 : 3상4선식 380/220V ㅇ수전반- 큐비클형, MCC반-인출형 ㅇ모터 기동방식 -7.5HP 이하 (직입기동) -7.5HP 이상 (Y-△기동) ㅇ실내조명 - 사용도에 적합 ㅇ조도- 교육부 조도 기준에 적합
통신약전설비	ㅇ전화 -단자함 : 각층시설, 관리실, 방송실 -전기․통신법기술령에 적합 ㅇLAN설비 -LAN수구 : 실별 4PORT이상 -랙 및 패치판넬 설치 ㅇ방송설비 ㅇTV 및 CCTV 설비
방재설비	ㅇ피뢰침 및 접지시설 : 전기설비기술기준령 및 내선규정에 적합하게 시공
소방설비	ㅇ해당 관련법에 적합하게 설치 ㅇ소방서 동의, 착공대상, 감리대상 관공서업무처리 ㅇ소방감리비 산출

구분	표 시 사 항
용역대상물 일체	ㅇ기능적,구성적 욕구 충족을 위한 합리적 수․변전시설 ㅇ각 기기 시설을 위한 장비의 부하계산 ㅇ장비용량 및 동력산출 ㅇ계통도 및 평면도 작성 ㅇ주요부분 설계도 분리작성(예:기계실,냉․난방 분리) ㅇ도면 작성시 축척 및 규격과 표시되지 않은 기초사항은 설계지침과 동일

*필요한 부분 설계용역 납품

Ⅴ. 설계도서 작성기준

1. 작도 용지

ㅇ 작도용지는 영구 보존에 지장이 없도록 품질이 양호한 트리이싱 용지를 사용한다

2. 도면 규격과 양식

ㅇ 도면 원도의 크기는 75cm×50cm로 하고 운곽선 및 건명판 등 양식은 우리교육청             의 승인을 받아 사용한다.

3. 실제 도면에 기입되는 단위는 미터법으로 하고 단위mm로 표시한다

4. 문자 표기 요령

ㅇ 문자 표기는 한글사용을 원칙으로 하고 한글만으로 이해가 어려운 경우에는 영문            및 한문으로 명기한다.(다만, 배치도, 평면도, 입면도, 주요 단면도 및 실내 마감           표는 한글, 영문을 병용 기입하여 표기 숫자는 일체 아라비아 숫자 사용)

5. 축척

ㅇ 도면의 축척은 도면에 적합한 것을 사용하고 동일 종류에 대해서는 가능한 축척을          통일 시켜야 한다.(단, 불가피한 경우에는 교육청과 협의하여 변경 할 수 있다)

6. 도면기호표시

가. 전기  : E

나. 통신  : T

다. 도면번호 : E-1...... 10.

7. 도면 작성시 일반요령

가. 도면작성은 원칙으로 CAD을 사용하며 색체는 사용치 않는다.

나. 도면을 수정할 때는 완전히 지워 작도하고 청사진 제작시 2중으로 복사되지 않도록     한다

다. 각 공사별로 도면 목록을 작성하고 방향표시 상세표시 KEY PLAN 및 보기를 넣어 쉽     게 해당 부분을 찾을 수 있도록 하고 동일공사 부분은 한 곳에 집약하여 작도 한다.

라. 모든 도면 상세도는 가능한 한줄부호, 라멘부호, 창부호, 설명를 기입하여 어느 부       분인가를 알기 쉽게 한다.

8. 도면 작성시 복기 사항

가. 평면도의 각실에 실명, 실번호, 면적을 직접 기입 한다.

나. 주요한 부분은 부분 평면상세도(축척1:100 평면전개도 및 부분상세도 현척도 또는         축척(1:50 및 1:100)을 작성 한다.

다. 설계도서 작성에 있어 건축법규 및 관계 해당 법에 위배되지 않아야 한다.

Ⅵ. 적용법규 및 기준

1. 설계에 적용되는 중요 법규 및 기준은 다음과 같다.

가. 건축법, 건설산업기본법, 건설기술관리법 및 관계 령, 규칙, 기준

나. 전기사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법 및 관계 령, 규칙, 기준

다. 전기통신기본법, 전파법, 유선방송관리법, 정보통신공사업법및관계령,규칙,기준

라. 소방법 및 관계 령, 규칙, 기준

마. 산업안전보건법 및 관계 령, 규칙, 기준

바. 항공법 및 관계 령, 규칙

사. 산업안전표준화법에 의한 한국산업규격(KS)

아. 한국전기설비규정(KEC)(대한전기협회 발행 내선규정, 배전규정)

자. 한국전력공사 전기공급규정

차. 기타 본 공사와 관련이 있는 관련법규, 령, 규칙, 고시, 명령, 조례 및 기준

Ⅶ. 일반사항

1. 책임 및 하자

가. 설계자(기술사)는 일체의 제출도서에 대하여  책임을 져야하며 시공도중 설계도서          가 부합되지 않을 경우 현지조사 및 시험 등의 요구에 의하여 시행하여야 하며 이때          의 비용은 설계자가 부담하여야 한다.

나. 검수 후 설계상의 중요한 결함사항 또는 변경 사항은 반드시 수정요구에 응하여야          한다.

다. 공사 시공중 설계상에 중대하고 명백한 결합 및 하자 발생 시에는 관련법은 물론           모든 민․형사상의 책임을 진다.

2. 설계도서 날인

- 설계도서는 각 기능별 분야별로  작성되어야 하며 규정된 자격 구비자로 하여금 작도        할 것이며 반드시 도면마다 날인하여 제출한다.

3. 납품 및 검수

- 최종 설계도서는 검수자가 충분히 검수할 수 있도록 계약 납품일 전에 제출하여 검사       를 받은 다음 수정 또는 변경사항이 있을 때는 즉시 수정․보완하여 납품하여야 한다.

4. 납품도서

구분			용역 증빙용	집 행 용						비고
				시설	재정	학교	도급	감독	계
도면	A3	A4 반책	2	1	1	1	1	1	7	백상지
내역	설계내역서		2	1	1			1	5
	수량산출기초		2	1	1			1	5
	일위대가		2	1	1			1	5
	각종계산서		2	1	1			1	5
시 방 서			2	1	1	1	1	1	7
원 도(CD, USB)			1						1
분류방식			전체

- 최종납품 서류는 감독관과 협의조정 할 수 있다.

Ⅷ. 각종 법규 검토서(해당사항 참고)

1. 전기 설비별 설치검토

관련법규	법적검토사항	적용내용(계획)	비고
전력설비	ㅇ수․변전설비 ㅇ예비전원설비 ㅇ전력간선설비(난연케이블 및 방염대책) ㅇ동력설비 ㅇ전열설비(냉․난방 전원설비)